Изготавливаются с различными типами внутренних устройств, из которых освоен ряд стандартных тарелок:

* колпачковые по типу ОСТ 26-01-66 (диаметром 400 - 4000 мм );
* клапанные прямоточные, трапецевидно-клапанные, клапанные балластные (одно-, двух-, 4-х поточные диаметром 1000 мм и выше в зависимости от типа) по АТК 26-02-1-89, АТК 26-02-2-89, АТК 26-02-4-89, АТК 26-02-5-89, АТК 24.202.11-90, АТК 24.202.08-90 соответственно;
* жалюзийно-клапанные однопоточные по типу ОСТ 26-01-417-79 (диаметром 1000-4000 мм);
* ситчато-клапанные по ОСТ 26-01-108-85 (диаметром 400-4000 мм);
* решетчатые ПО АТК 24.202.01-90 (диаметром 1000 - 3000 мм);
* ТСН-2, ТСН-3 по ОСТ 26-705-79 (диаметром 400 - 2800 мм), а также отбойники сетчатые по типу ОСТ 26-02-2016-77 и решетки опорные по ОСТ 26-02-601-72.